# 三、采购项目需求

（一）响应供应商须提供符合质量合格标准的货物及服务。

（二）所投服务的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（三）本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

**（四）采购内容：**

项目概况及设计阶段：

赣州市中医院新院智慧医院系赣州市中医院负责建设项目，赣州市中医院蓉江新区院区正在建设当中，主要建筑主体包括：门诊楼、医技楼、住院部A楼、住院部B楼及住院部C楼。蓉江新区院区所有硬件系统需要全部新建部署。赣州市中医院目前在用的医院医疗信息化平台于2021年10月重新升级开始上线使用。

赣州市中医院新院智慧医院设计服务项目设计内容包含：项目调研、初步设计文件（包括设计说明、图纸、投资概算等）文件的编制，并应配合采购人进行项目报批。还有以上未列出，但与本工程密切关联且必不可少的相关设计及相关服务全部工作内容。

A.整体框架部分：

1.应当对赣州市中医院信息化现状进行调研，包括基础设施、系统架构、业务痛点、业务流程、管理层战略规划、业务科室期许等，并结合国家最新医疗卫生信息化建设的相关政策、标准、规范以及本院医疗卫生事业战略发展需求，编制信息化建设方案，包括不限于以下建设规划：新院智慧医院管控架构规划、新院智慧医院功能规划、新院智慧医院技术规划等，确保我院在本轮信息化建设结束后，能够实现院内各个信息系统间的互联互通、信息共享、业务协同。

2.结合中长期“智慧医院”发展规划，制定相对应的建设方案和投资概算，内容包括但不限于数据中心建设（云数据平台建设规划）、智慧管理系统规划、智慧服务系统规划、智慧医疗系统规划、平安医院建设规划、网络安全规划、信息平台建设规划等。在此基础上，针对新院信息化建设实施路径进行规划，合理划分建设内容及对应投资概算，编制初步建设方案供甲方参考，并根据甲方意见进行调整和修改，以期满足电子病历4级、互联互通四级甲等评测要求；

B.硬件系统部分（含投资概算），应当包括但不限于：综合布线和无线网络系统规划设计、数据中心机房规划设计、视频安防监控系统规划设计、信息网络系统规划设计、公共广播系统规划设计、多媒体会议系统规划设计等。

C.具体设计要求：

1.综合布线、数据中心机房及视频安防监控，这三个部分需要提供投资概算和设计图纸，设计图纸深度应达到指导现场施工。

2.网络系统和网络安全设计：提供投资概算和详细阐述建设方案并提供网络拓扑图。

3.平安医院系统设计：提供投资概算和提供建设方案；

4.云数据平台设计：提供投资概算和提供建设方案；

5. 公共广播系统和多媒体会议系统设计：提供建设方案、提供设计图纸和投资概算

6.医院运营管理平台、医疗系统决策平台：提供高、中、低三种类型建设规划和投资概算以便院方决策。

**（五）项目质量和技术要求**

1.各项工作深度满足相关评审及审批，同时满足项目建设方案上报审批的需要，并符合国家、省、市现行的法律法规、技术导则、规范、规定的要求。例如：

《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》

《GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范》

《GB 51194-2016通信电源设备安装工程设计规范》的要求。

2.内容应获得甲方认可。

3.满足招标文件要求和投标文件中的各项承诺。

4.设计成果要求的材料份数要求

“成交单位需按以下要求提供各阶段设计成果文件：

（1）方案设计文本（含总平面图）及电子版；

（2）概算文件；

（3）施工图；

（4）U 盘及光盘各 1 套。

成交单位需按上述要求提供设计成果文件，响应报价中已包含该全部费用，不再另外支付费用。”

**设计后续服务要求：**

（1）项目负责人在签订合同、设计交底时必须到场参加，否则每次按 300 元违约金向采购人进行赔偿，出现 3 次（含）以上的，采购人有权解除合同。

（2）设计单位应按时提交设计工作成果，因采购人变更方案、设计变更及技术交底、现场复核检查等情况需在 24 小时内派员到场解决，并按业主要求的相应时间完成（除重大变更外，72 小时内必须提交书面成果），每延误一次按 200 元违约金向采购人进行赔偿。拟派项目的设计单位的人员必须是资格审查时“设计组织结构人员要求表”中的设计人员，若发现人员不符，按每人每次100 元违约金向采购人进行赔偿，发现 3 次（含）以上人员不符合要求的，采购人有权解除合同，所有责任由设计单位自负。

（3）设计单位应根据建设单位项目需要，及时无偿提供局部(工作量不超过合同的 10%)设计变更，以满足项目顺利进行。

**（六）设计原则**

（1）统筹规划，分步实施

（2）标准统一、资源共享

（3）业务驱动、深化应用

（4）数据整合、开放兴业

（5）强化安全、有序发展

（6）依法建设、安全保密

（7）以人为本的原则。

**（七）其他服务需求**

1.驻点服务：提供至少1人的驻点服务，综合布线和数据中心机房建设施工过程中，必须有1人现场指导施工。

2.设计服务过程中所设计的产品不得出现指向性、唯一性、排他性品牌。

六、验收要求

1、成交服务商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定，须尊重和服从甲方及项目属地行政管理部门的领导和管理，很好的配合甲方及项目属地行政管理部门的工作安排。

2、采购人严格按照竞争性磋商文件、响应文件及答疑记录进行验收。

3、最终验收：在收到成交服务商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。”

# 商务条款

## **1、本项目不接受分包以及转包。**

## **2、服务地点：**采购人指定地点。

## **3、工期：**合同签订后，60个工作日内完成建设方案规划和设计图纸。

## **4、付款方式：**合同签订支付40%，设计完成支付40%，综合布线和数据中心机房及视频安防监控施工完成支付20%。